附件3-3

生源地信用助学贷款合同电子化涉及高拍仪、手写板

指标参数

一、功能指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **产品特性（必需）** | **产品特性（扩展项）** |
| 1 | 高拍仪 | ⚫ 支持win7系统  ⚫ 支持连拍  ⚫ 驱动稳定（连续使用1000次不出现页面卡死）  ⚫ 自动保存配置  ⚫ 像素支持500万以上  ⚫ 支持身份证读取  ⚫ 支持Twian协议 | ⚫ 多摄像头  ⚫ 指纹识别 |
| 2 | 手写板 | ⚫ 支持win7系统  ⚫ 支持自动校准  ⚫ 驱动稳定（连续使用1000次不出现无法连接、书写等情况）  ⚫ 自动保存配置 | 无 |

二、性能指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **产品特性** |
| 1 | 高拍仪 | ⚫ 拍照速度<1秒  ⚫ 色彩位数：24位； |
| 2 | 手写板 | ⚫反应时间：16ms；  ⚫数位笔压感级别：1024 |